**Guide du parfait shifteur :**

**Lancer un run :**

* Appuyer sur Démarrer
* Aller en salle 110
* Vérifier sur l’automate que vr(19)=0 en faisant la commande ?vr(19)
* Lancer la commander vr(11)=1
* Appuyer sur le bouton poussoir « Validation »
* Vérifier le bon déroulement de la bande
* Éteindre les lumières en sortant
* Noter toutes les infos sur le petit papier

**Arrêter un run :**

* Vérifier que le clignotement rouge sur panneau de contrôle est fini
* Appuyer sur Arrêter

**Choses à regarder pendant une prise de données :**

* Comptage beta autour de 15000 coups/s
* Clignotement sur panneau de contrôle pour vérifier que la bande déroule toujours
* Vérifier qu’il y a deux points sur les deux cadrans LASER (vert et rouge)
* Aller voir si la bande tourne bien, assez régulièrement (toute les 30 mn) sans allumer la lumière

En cas de problème :

* Appeler le 06 95 80 43 09 (numéros de Emile)
* Si la bande fait des spaghettis appuyer au plus vite sur Motion stop sur l’automate